使用乙太網路模組時的注意事項

(a) 在執行 Open 方式後，執行 Close 方式之前，應設置乙太網路模組安裝站的順控程式掃描時間以上的間隔。

(b) 在執行 Close 方式後，再次執行 Open 方式之前應設置最少 500ms 以上的間隔。

192.168.2.12 PC IP

192.168.2.91 getway 255.255.255.0